维保设备清单:
	设备名称
	品牌
	型号
	数量

	电子鼻咽喉镜系统主机
	宾得
	EPK-I7000
	1台

	电子鼻咽喉镜
	宾得
	VNL-1570STK
	1条

	电子鼻咽喉镜
	宾得
	VNL-1190STK
	2条

	电子鼻咽喉镜
	宾得
	VNL11-J10
	1条

	电子鼻咽喉镜系统主机
	奥林巴斯
	OTV-S7Pro
	1台

	电子鼻咽喉镜系统光源
	奥林巴斯
	CLV-S40PRO
	1台

	电子鼻咽喉镜
	奥林巴斯
	ENF-VT2
	2条

	电子鼻咽喉镜
	奥林巴斯
	ENF-V2
	4条


维保范围：整机维保（电子鼻咽喉镜、主机、冷光源，但不包括冷光源灯泡的耗材费用）、定期保养、故障维修等。
供应商资格要求：
1、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，提供营业执照复印件并加盖公章；
2、具备履行合同所必需设备和专业技术能力。
3、投标人参加采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪记录，没有重大违法记录。
供应商项目报价：
需包含维保服务人工费、配件费、运费、安装调试费、差旅费、税费等一切费用。
项目维保的基本要求如下：
1、配件要求：更换的备件必须是原厂同品牌同型号全新备件，更换完成后需保障整机性能完好，满足设备运行要求，相关参数符合国家质量检测标准，备件采购渠道应符合国家相关法律、法规。
2、响应速度：维保服务期内，须具备24小时客户服务热线，当设备发生故障时，接到报修通知后，供应商应在（1）小时内响应，电话、网络远程服务无法解决的，迅速派遣技术人员前往维修，工程师于（24）小时内到达设备现场。
3、保养次数：维保服务期内，供应商需按壹年不少于（2）次的频度派专业技术人员到设备所在地对设备进行检查、维护或保养。定期到医院进行设备巡检，每个月一次。巡检内容包括：检测内镜是否漏气，图像是否正常，角度是否到位，气水是否通畅等。
4、在设备正常使用、正确操作情况下，供应商需保证设备的开机率不低于（98%），按全年365天计算。
5、供应商提供设备维保服务应达到设备厂家设计的技术规范要求。
6、供应商保证其提供的技术服务和工作成果不侵犯任何第三方的权利和知识产权。
7、设备故障时，如果无法现场解决，供应商需24小时内提供备用主机或备用镜，不影响设备运转。
8.★设备同一故障反复2次以上不能修复或设备故障停机超过3日无法修复的，采购人有权委托其他服务供应方进行维修，所发生的全部费用由中标人承担。
9.★须能接受设备现状且包含解决已存在的问题（若有）。

技术要求（宾得品牌）：
1、鼻咽喉镜弯曲角度：上角度130°，下角度130°。
2、先端硬性部外径：4.1mm。
3、景深：（3-50）mm。
4、双屏模式：屏幕比例分别为1:1,3:2,2:3。
5、电子放大功能：关闭，1.2倍，1.5倍，2.0倍。
技术要求（奥林巴斯品牌）：
1.景深2-40毫米
2.插入管远端外径4.8毫米
3.工作长度265毫米
4.仪器通道内径2毫米
5.抗弯截面测角范围上角度130°、下角度130°
以上要求中的数值允许偏差±2%。










[bookmark: _GoBack]附件二：
福建医科大学附属第一医院：
本公司自愿参与贵院                                     项目调研论证，在此郑重承诺本公司持有合法的企业营业执照，以下相关材料内容真实、合法、有效。
一、营业执照复印件并加盖公章



二、供应商项目报价：




三、服务方案：
供应商维修服务方案（包含并不限于附件一中的内容）

