1、激光快速对焦功能用于快速精确定位焦点，快速对焦时间≤10秒，步进可调。
[bookmark: _Hlk195708469]2、光学头上配备液晶抬头显示面板，可实时显示当前使用情况下的工作距离及放大倍率，方便直观了解显微镜的使用状态。
3、主、备用灯均为高输出功率≥300W氙灯。确保荧光模式下光照亮度，荧光背景清洁。
4、一体化触摸屏对显微镜进行集成控制，可在触摸屏上进行工作距离、放大倍率、照明亮度、用户名单、用户模式等设定。
5、配备手术显微镜原厂血管荧光造影模块，造影剂为吲哚青绿，无外露组件与线缆，可在手术中实时查看手术部位的血流情况。
6、配备手术显微镜原厂肿瘤黄荧光造影模块，造影剂为荧光素钠，无外露组件与线缆，可在手术中辅助确认肿瘤的边界与形状。
[bookmark: _GoBack]7、工作距离≥600mm,满足深部手术和站立位手术需要。




