附件一：
本项目所包含项目所含设备信息、维修维保的范围、保修期限、重要技术参数要求等：
设备维保设备清单：
	设备名称
	型号
	序列号
	数量

	清洗消毒器
	洁定8668
	WAA099176
	1

	清洗消毒器
	洁定8668
	WAA099177
	1

	大型清洗消毒器
	洁定9120E
	WAA099028
	1

	多腔清洗消毒器
	洁定CM320
	WAA099375
	1

	高温灭菌器
	洁定GSS67
	BAA098919
	1

	高温灭菌器
	洁定GSS67
	BAA098920
	1

	高温灭菌器
	洁定GSS67
	BAA098921
	1

	脉动真空清洗消毒器
	老肯VW-240
	/
	1

	过氧化氢低温等离子灭菌器
	ASP 100NX
	1045201428
	1

	医用低温真空干燥系统
	优玛YMZK-SQD
	/
	1

	快速风干柜
	优玛YMFG-500D
	[bookmark: _GoBack]/
	1

	环氧乙烷灭菌器
	3M GS8-1D
	CB000479
	1


维保范围：负责设备清单中所有设备的保修服务（除环氧乙烷灭菌器壹年进行一次保养包更换，其它配件损坏另外收费外），服务内容包括保养、维护和应急维修。
供应商资格要求：
1、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，提供营业执照复印件并加盖公章；
2、具备履行合同所必需设备和专业技术能力。
3、投标人参加采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪记录，没有重大违法记录。
供应商项目报价：
需包含维保服务人工费、配件费、运费、安装调试费、差旅费、税费等一切费用。
项目维保的基本要求如下：
1、更换的备件必须是原厂同品牌同型号全新备件，更换完成后需保障整机性能完好，满足设备运行要求，相关参数符合国家质量检测标准，备件采购渠道应符合国家相关法律、法规。
2、维保服务期内，须具备24小时客户服务热线，当设备发生故障时，接到报修通知后，供应商应在10分钟内响应，电话、网络远程服务无法解决的，工程师于30分钟内到达设备现场。
3、承诺合同期内提供驻场维修工程师≥1人，要求具有消毒灭菌设备维修培训证书，具有3年以上同类消毒灭菌设备维修工作经验。负责此项目的技术人员人数≥3人（含驻场工程师），每位技术人员必须持有特种设备人员作业证R1证书。负责此项目的负责人≥1个，且须持有特种设备安全管理A证。
4、维保服务期内提供不少于4次定期巡检。
5、在设备正常使用、正确操作情况下，供应商需保证设备的开机率不低于（98%），按全年365天计算。
6、供应商提供设备维保服务应达到设备厂家设计的技术规范要求。
7、供应商保证其提供的技术服务和工作成果不侵犯任何第三方的权利和知识产权。
8、若设备有移动需要，供应商能提供移机和再安装服务。

附件二：
福建医科大学附属第一医院：
本公司自愿参与贵院                                     项目调研论证，在此郑重承诺本公司持有合法的企业营业执照，以下相关材料内容真实、合法、有效。
一、营业执照复印件并加盖公章



二、供应商项目报价：




三、服务方案：
供应商维保服务方案（包含并不限于附件一中的内容）

