采购需求参数（射频消融治疗仪）
	序号
	设备名称
	数量
	限价（万元）
	主要技术要求

	1
	射频消融治疗仪
	1套
	50
	1、用于疼痛治疗的射频毁损手术或者用于功能神经外科手术的神经组织毁损，适应症包括但不限于三叉神经痛、膝关节痛、癌痛和腰交感神经等疼痛疾病的治疗。
2、基本功能：具备实时阻抗显示、感觉刺激模式、运动刺激模式；同时具有电流刺激模式、电压刺激模式。
3、射频治疗模式：具有脉冲射频模式和连续射频模式。脉冲射频模式具备电压变化自动调节模式和脉宽变化自动调节模式，此模式下，在靶点到达治疗温度后，可智能调节输出，保持治疗温度在指定温度。连续射频模式：具备递增升温、阶梯升温两种模式。射频治疗模式：能量发放可以从温度、电压、脉宽、频率、时间上来进行调节。




