电子微凸阵-线阵双平面腔内探头重点参数

1. 曲率半径为9.3mm；
2. 视野范围可达到65mm；
3. 探头及探头插座具有防水功能，探头具备专用防水盖，满足不低于IP57防尘防水标准。能够进行整个探头(含插座)全浸泡清洗消毒；

4. 实时双平面显示：同步实时显示双平面探头的两个不同的成像平面；

5.可配合手术护理中心现有的型号为BK 1202的术中彩色多普勒超声诊断仪使用。
