附件一：

“医药代表接待管理系统”二维码：
[image: 医药代表登记表]






附件二：
福建医科大学附属第一医院：
本公司自愿参与贵院GE超声设备一批维保服务项目介绍论证，在此郑重承诺本公司持有合法的企业营业执照，及以下相关材料内容真实、合法、有效。
1、 营业执照复印件并加盖公章（需清晰可见）

2、 项目报价（需包含维保服务人工费、配件费、运费、安装调试费、差旅费、税费等一切费用）。

3、 供应商维保服务方案（依我院公示的项目要求进行响应，方案需包含但不仅限于以下几个方面）
维保设备清单:
	设备名称
	序列号
	型号
	数量
	[bookmark: _GoBack]探头型号

	便携式彩色多普勒超声诊断系统
	6107823wx0
	Vivid iq
	1台
	12L-RS
3Sc-RS

	便携式超声(彩色多普勒超声诊断仪)
	565194WX8
	Logiq e
	1台
	C1-5-RS
12L-RS

	急重症专用便携式彩色多普勒超声诊断系统
	6078019WX0
	LOGIQ e
	1台
	C1-5-RS
L4-12t-RS
3Sc-RS

	全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪(超声诊断仪) 
	207891US6
	LOGIQ E9
	1台
	C1-6-D
M5S-D
9L-D
ML6-15-D

	彩色超声诊断仪 
	503178SU2
	LOGIQ E8
	1台
	C1-5-D
3Sp-D
11L-D
IC5-9-D

	彩色多普勒超声诊断仪
	VE99006
	Vivid E9
	1台
	M5SC-D	
C1-5-D	
9L-D	

	融合影像导航超声诊断系统
	575027us7
	GE LOGIQ E20
	1台
	C2-7VN-D
L2-9VN-D
ML6-15-D
C1-6VN-D

	高档彩色多普勒超声诊断仪 
	504468SU2
	LOGIQ S8
	1台
	C1-5-D
L3-12-D
M5S-D

	中档彩色多普勒超声诊断仪 
	500717SU9
	LOGIQP9
	1台
	12L-RS
C1-5-RS
9L-RS

	彩色多普勒超声诊断仪 
	E67719
	Voluson E10
	1台
	11L-D
C1-5-D
IC5-9-D
eM6C G2

	彩色多普勒超声诊断仪 
	AU61473
	Vivid E95
	1台
	9L-D
M5Sc-D
6S-D

	彩色多普勒超声诊断仪
	VE710729
	VIVID E7
	1台
	11L-D
IC5-9-D
M5Sc-D
6S-D

	实时四维彩色多普勒超声诊断仪
	E84263
	Voluson E10
	1台
	C1-6-D
RM7C
RIC5-9-D
11L-D
ML6-15-D

	超高档彩色多普勒超声波诊断系统
	LFO380058
	LOGIQ Fortis
	1台
	C1-6-D
L3-12-D
RIC5-9-D
M5Sc-D
C2-9-D
L8-18i-D

	高档彩色多普勒超声波诊断系统
	LFO380053
	LOGIQ Fortis
	1台
	C1-6-D
L3-12-D
M5Sc-D
C2-9-D
IC5-9-D

	彩色多普勒超声波诊断仪
	6226037WX0
	Versanan Premier Plus
	1台
	4C-RS
L3-12-RS
3Sc-RS
E8Cs-RS

	彩色多普勒超声诊断仪
	6225055WX0
	Versana Premier Elite
	1台
	C1-5-RS
3Sc-RS
L3-12-RS
8C-RS

	笔记本式彩色多普勒超声诊断仪
	6241431WX0
	Versanan Active
	1台
	4C-RS
12L-RS
3Sc-RS

	超高档彩色多普勒超声波诊断仪
	700090US7
	LOGIQ E20
	1台
	C1-6-D
L2-9-D
IC5-9-D

	超高端心血管彩色多普勒超声诊断仪
	AU71775
	Vivid E90
	1台
	M5Sc-D
9L-D
C1-6-D
11L-D
6S-D
6VT-D
L8-18i-D

	实时四维心血管彩色多普勒超声诊断仪
	AU82917
	Vivid E95
	1台
	12S-D
M5Sc-D
9L-D
6S-D

	心血管彩色多普勒超声诊断仪
	AU82844
	Vivid E90
	1台
	C1-6-D
M5Sc-D
9L-D
ML6-15-D

	彩色多普勒超声诊断仪
	6228201wx0
	Versana Premier
	1台
	9L-RS
L3-12-RS
4C-RS



1、维保范围：整机维保（设备故障时除探头外所有配件不限次数更换，所有超声每年最少可更换23把故障探头）、定期保养、故障维修等：是否能完全响应。
2、设备的开机率不低于（98%），按全年365天计算：是否能完全响应。
3、配件要求：是否提供原厂零备件、是否为全新件，备品备件的到场时间、在国内是否设有专门的零备件仓库等。
4、服务响应情况：是否能提供7×24小时全天候服务响应，报修响应时间，人员到场时间等。
5、预防性维保情况：年度保养次数，保养方案等。
6、人员配备情况：能为本项目配备具有专业技术能力的专职维修工程师的人数，工程师是否具备经设备原厂技术培训合格并认证的工程师资质证书，是否具备项目相关各类专业证书、培训证书等。
7、服务期内是否能免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本，提供符合最新国标的设备软硬件升级服务。
8、应急措施：是否能提供远程技术支持，是否能提供备用机、备品备件的紧急调配、突发事件处理方案等。
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