设备调研公告（模块化血流动力学多参数监测平台）
根据《政府采购需求管理办法》等政府采购法律法规规章要求，为进一步做好我院医疗设备采购论证工作，我院拟对模块化血流动力学多参数监测平台设备进行产品调研论证：
	序号
	设备名称
	数量
	限价（万元）
	主要技术要求

	1
	模块化血流动力学多参数监测平台 
	1 
	 55
	1. 可连接使用大于等于6腔的右心漂浮导管 

2. 右心导管术中能够自动连续监测心排量（CO）、右心射血分数（RVEF）、心排指数（CI）、每搏量（SV）、每搏量指数（SVI）、肺血管阻力（PVR）、肺血管阻力指数（PVRI）等心功能参数
3. 除监测常规血流动力学参数外，还可连续监测显示肺动脉压（PAP）、肺动脉嵌顿压（PAWP）、右房压（RAP）、左房压（LAP）、中心静脉压（CVP）等右心导管检查术中肺动脉高压诊断相关的关键压力参数


有意愿参与调研论证的经销商或生产厂家，请将设备参数（参数条目原则上不超过30条）、产品注册证、设备报价及价格佐证（中标公告、合同等）材料电子版发送至starlyx2010@sina.com邮箱，所有材料需加盖生产厂家公章或省级及以上代理机构公章，若以省级及以上代理机构名义提供相关材料需提供生产厂家授权函，要求页面工整，印章、字迹清晰。材料提交截止时间：2026年09月02日。                                        
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